**Remplacement en site occupé de menuiseries extérieures dans 73 logements du parc FCH - communes du DUMBEA et de NOUMEA**

***Dossier de Consultation des Entreprises***

***Pièce 04 – Bordereau des Prix unitaires***

***Lot n° 15 Menuiseries Extérieures***

**Plan pluriannuel d’investissement 2021 – marché privé**

Sommaire

[15. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE D’ALUMINIUM 3](#_Toc42068634)

[15.1 PREPARATION 3](#_Toc42068635)

[15.2.1 Préparation de support - nettoyage 3](#_Toc42068636)

[15.2.2 Dépose des menuiseries 3](#_Toc42068637)

[15.1.3 Ragréage en cas de défectuosité 3](#_Toc42068638)

[15.2 MISE EN PLACE 3](#_Toc42068639)

[15.3.1 Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries) 3](#_Toc42068640)

[15.3.2 Finition 3](#_Toc42068641)

[15.1 PREPARATION 3](#_Toc42068642)

[15.2.1 Préparation de support - nettoyage 3](#_Toc42068643)

[15.2 REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES DES MENUISERIES 4](#_Toc42068644)

[15.3.1 Dépose des menuiseries et des accessoires de menuiseries 4](#_Toc42068645)

[15.3.2 Fourniture et pose des nouveaux accessoires de menuiseries 4](#_Toc42068646)

[15.3.3 Repose des menuiseries 4](#_Toc42068647)

#

**Article 1 – DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA TRANCHE 1 - TERRASSES DU LAGON**

# 15.1 PREPARATION

### 15.1.1 Préparation de support - nettoyage

Les logements étant en « fonction » depuis plusieurs années, le décapage et le lessivage sera fait par tous les moyens appropriés du revêtement.

**Unité :** Unité (u) = **…….. fcfp**

### 15.1.2 Dépose des menuiseries

Dépose par tous moyens appropriés du dormant, du coulissant, rail et tous suggestions.

Manutention et évacuation à la décharge des déchets.

1. Baie vitrée coulissante double 120 x 210 a galandage: **……………… fcfp**
2. Fenêtre coulissante 150x115 : **…………………. fcfp**
3. Fenêtre des persiennes ouverture a soufflet : **…………………. fcfp**
4. Persiennes des fenêtres coulissantes : **………………..……………… fcfp**
5. Châssis fixe louve a lames orientales 80x150 : **……………………………….. fcfp**

**Unité :** Unité (u)

## 15.1.3 Ragréage en cas de défectuosité

Après enlèvement de l’ancienne menuiserie prévu au 15.2.1, fourniture et mise en œuvre d’un mortier de réparation si nécessaire et toutes suggestions de finition…

**Unité :** Le mètre carré (m2) = **…….. fcfp**

## 15.2 MISE EN PLACE

### 15.2.1 Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries)

Fourniture et mise en œuvre des menuiseries selon les règles de l’art y compris mise en place des couvrent joints ou tout autres produits équivalent, compris coupes et finition.

1. Baie vitrée coulissante double 120 x 210 a galandage: **……………… fcfp**
2. Fenêtre coulissante 2 vantaux 150x115 : **…………………. fcfp**
3. Persiennes coulissante 4 vantaux a galandage sur terrasse: **…………………. fcfp**
4. Persiennes des fenêtres coulissantes : **………………..……………… fcfp**
5. Jalousies 80x150 : **……………………………….. fcfp**

**Unité :** Unité (u)

### 15.2.2 Finition

Reprise des peintures au besoin suite à la pose des nouvelles menuiseries.

Nettoyage de la zone de travail et évacuation des déchets

**Unité :** Le mètre carré (m2) = **…….. fcfp**

**Article 2 – DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA TRANCHE 2 - Charpentier 1**

# 15.3 PREPARATION

### 15.3.1 Préparation de support - nettoyage

Les logements étant en « fonction » depuis plusieurs années, le nettoyage des parties vitrée, des bâti (dormant, ouvrant, rail et feutres sera fait par tous les moyens appropriés du revêtement.

**Unité :** Unité (u) = **…….. fcfp**

### 15.1.2 Dépose des menuiseries

Dépose par tous moyens appropriés du dormant, du coulissant, rail et tous suggestions.

Manutention et évacuation à la décharge des déchets.

1. Persiennes coulissantes des baie vitree: **……………… fcfp**

**Unité :** Unité (u)

## 15.1.3 Ragréage en cas de défectuosité

Après enlèvement de l’ancienne menuiserie prévu au 15.2.1, fourniture et mise en œuvre d’un mortier de réparation si nécessaire et toutes suggestions de finition…

**Unité :** Le mètre carré (m2) = **…….. fcfp**

## 15.4 MISE EN PLACE

### 15.4.1 Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries)

Fourniture et mise en œuvre des menuiseries selon les règles de l’art y compris mise en place des couvrent joints ou tout autres produits équivalent, compris coupes et finition.

1. Volet roulant manuel: **…………………. fcfp**
2. Persiennes coulissantes: **…………………. fcfp**
3. Fenêtre à soufflet : **………………………………. fcfp**

**Unité :** Unité (u) = **…….. fcfp**

### 15.4.2 Finitions

Reprise des peintures au besoin suite à la pose des nouvelles menuiseries.

Nettoyage de la zone de travail et évacuation des déchets

**Unité :** Le mètre carré (m2) = **…….. fcfp**

**Article 3 – DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA TRANCHE 3 - Charpentier 2**

# 15.5 PREPARATION

### 15.5.1 Préparation de support - nettoyage

Les logements étant en « fonction » depuis plusieurs années, le nettoyage des parties vitrée, des bâti (dormant, ouvrant, rail et feutres sera fait par tous les moyens appropriés du revêtement.

**Unité :** Unité (u) = **…….. fcfp**

### 15.5.2 Dépose des menuiseries

Dépose par tous moyens appropriés du dormant, du coulissant, rail et tous suggestions.

Manutention et évacuation à la décharge des déchets.

1. Persiennes coulissantes des baie vitree: **……………… fcfp**

**Unité :** Unité (u)

## 15.5.3 Ragréage en cas de défectuosité

Après enlèvement de l’ancienne menuiserie prévu au 15.2.1, fourniture et mise en œuvre d’un mortier de réparation si nécessaire et toutes suggestions de finition…

**Unité :** Le mètre carré (m2) = **…….. fcfp**

## 15.6 MISE EN PLACE

### 15.6.1 Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries)

Fourniture et mise en œuvre des menuiseries selon les règles de l’art y compris mise en place des couvrent joints ou tout autres produits équivalent, compris coupes et finition.

1. Volet roulant manuel: **…………………. fcfp**
2. Persiennes coulissantes: **…………………. fcfp**
3. Fenêtre à soufflet : **………………………………. fcfp**

**Unité :** Unité (u) = **…….. fcfp**

### 15.6.2 Finitions

Reprise des peintures au besoin suite à la pose des nouvelles menuiseries.

Nettoyage de la zone de travail et évacuation des déchets

**Unité :** Le mètre carré (m2) = **…….. fcfp**

**Article 2 – DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA TRANCHE 4 - Charpentier 3**

# 15.7 PREPARATION

### 15.7.1 Préparation de support - nettoyage

Les logements étant en « fonction » depuis plusieurs années, le nettoyage des parties vitrée, des bâti (dormant, ouvrant, rail et feutres sera fait par tous les moyens appropriés du revêtement.

**Unité :** Unité (u) = **…….. fcfp**

### 15.7.2 Dépose des menuiseries

Dépose par tous moyens appropriés du dormant, du coulissant, rail et tous suggestions.

Manutention et évacuation à la décharge des déchets.

1. Persiennes coulissantes des baie vitree: **……………… fcfp**

**Unité :** Unité (u)

## 15.7.3 Ragréage en cas de défectuosité

Après enlèvement de l’ancienne menuiserie prévu au 15.2.1, fourniture et mise en œuvre d’un mortier de réparation si nécessaire et toutes suggestions de finition…

**Unité :** Le mètre carré (m2) = **…….. fcfp**

## 15.8 MISE EN PLACE

### 15.8.1 Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries)

Fourniture et mise en œuvre des menuiseries selon les règles de l’art y compris mise en place des couvrent joints ou tout autres produits équivalent, compris coupes et finition.

1. Volet roulant manuel: **…………………. fcfp**
2. Persiennes coulissantes: **…………………. fcfp**
3. Fenêtre à soufflet : **………………………………. fcfp**

**Unité :** Unité (u) = **…….. fcfp**

### 15.8.2 Finitions

Reprise des peintures au besoin suite à la pose des nouvelles menuiseries.

Nettoyage de la zone de travail et évacuation des déchets

**Unité :** Le mètre carré (m2) = **…….. fcfp**

**Article 2 – DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA TRANCHE 5 - Haendel 1**

# 15.9 PREPARATION

### 15.9.1 Préparation de support - nettoyage

Les logements étant en « fonction » depuis plusieurs années, le nettoyage des parties vitrée, des bâti (dormant, ouvrant, rail et feutres sera fait par tous les moyens appropriés du revêtement.

**Unité :** Unité (u) = **…….. fcfp**

### 15.9.2 Dépose des menuiseries

Dépose par tous moyens appropriés du dormant, du coulissant, rail et tous suggestions.

Manutention et évacuation à la décharge des déchets.

1. Persiennes coulissantes des baie vitree: **……………… fcfp**

**Unité :** Unité (u)

## 15.9.3 Ragréage en cas de défectuosité

Après enlèvement de l’ancienne menuiserie prévu au 15.2.1, fourniture et mise en œuvre d’un mortier de réparation si nécessaire et toutes suggestions de finition…

**Unité :** Le mètre carré (m2) = **…….. fcfp**

## 15.10 MISE EN PLACE

### 15.10.1 Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries)

Fourniture et mise en œuvre des menuiseries selon les règles de l’art y compris mise en place des couvrent joints ou tout autres produits équivalent, compris coupes et finition.

1. Volet roulant manuel: **…………………. fcfp**
2. Persiennes coulissantes: **…………………. fcfp**
3. Fenêtre à soufflet : **………………………………. fcfp**

**Unité :** Unité (u) = **…….. fcfp**

### 15.10.2 Finitions

Reprise des peintures au besoin suite à la pose des nouvelles menuiseries.

Nettoyage de la zone de travail et évacuation des déchets

**Unité :** Le mètre carré (m2) = **…….. fcfp**

**Fait en 1 (un) exemplaire original à Nouméa, le JJ/MM/AAAA**

***L’entrepreneur (1) :***

|  |
| --- |
|  |

1. *Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature qui sera précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Le Maître de l’Ouvrage :*** |  | Pour le Directeur du F.C.H. et par délégation, Le Directeur Technique ***Etienne VELUT*** |