**Requalification de la résidence Palmiers 1 & 2 KOUTIO - Commune de** **DUMBEA**

**Réponses du 22/05/2025 aux questions des entreprises dans le cadre de l’appel d’offres pour Travaux**

**QUESTIONS DES ENTREPRISES CANDIDATES ET REPONSES DES MAITRES D’ŒUVRE**

**Question n°3 – Lot 08C – Clôtures type BAMBOU et type Grille Acier**

Q :

**Poste 08C 2.1 Clôture type BAMBOU** : Quelle est la section des poteaux entre panneaux ?

R :

La section des poteaux est 100 x 100 mm

**Voir la version V2 du CCTP Lot 08C**

Q :

**Poste 08C 2.3** **Clôture grille en acier galvanisé** : Quel est le type de grille acier qui compose les panneaux ? Quelle est la dimension de la maille 100 x 100mm ou 50 x 50mm ?

R :

Il s’agit de treillis soudé avec une maille de 50 x 50 mm

**Voir la Version V2 du CCTP Lot 08C**

**Voir la version V2 de la DPGF Lot 08C**

**Question n°4 – Lot 08C – Portails manuels**

Q :

**Poste 08C 2.7 Portails manuels avec système pour cadenas** :

Ces portails sont de 4 types différents (coulissant 1 vantail, coulissant 2 vantaux, ouvrant à la française, ouvrant en accordéon) et leurs dimensions varient suivant qu’ils concernent les Duplex Individuels ou le bâtiment collectif O.

Mais il n’y a qu’un seul poste de prix dans la DPGF.

R :

La DPGF du lot 08C est mise à jour et détaille dorénavant les 6 types de portails manuels.

**Voir la version V2 de la DPGF Lot 08C**